**Skoda Fabia**

**Внимание! установка при температуре не ниже +10̊C**

**1**

**1**

**1**

**1**



**3**

**3**

**3**

**3**

**2**

**2**

**2**

**2**

**1. Завести верхние защелки под площадку номерного знака.**

**2. Заведите нижние защелки . Плавными мягкими движениями выровняйте защиту радиатора по контуру устанавливая верхние и нижние защелки до конца.**

**3. Убедитесь ,что защита радиатора выровнена по краям. Заверните боковые саморезы.**

**Skoda Fabia**

**Внимание! установка при температуре не ниже +10̊C**

**1**

**1**

**1**

**1**



**3**

**3**

**3**

**3**

**2**

**2**

**2**

**2**

**1. Завести верхние защелки под площадку номерного знака.**

**2. Заведите нижние защелки . Плавными мягкими движениями выровняйте защиту радиатора по контуру устанавливая верхние и нижние защелки до конца.**

**3. Убедитесь ,что защита радиатора выровнена по краям. Заверните боковые саморезы.**

**Skoda Fabia**

**Внимание! установка при температуре не ниже +10̊C**

**1**

**1**

**1**

**1**



**3**

**3**

**3**

**3**

**2**

**2**

**2**

**2**

**1. Завести верхние защелки под площадку номерного знака.**

**2. Заведите нижние защелки . Плавными мягкими движениями выровняйте защиту радиатора по контуру устанавливая верхние и нижние защелки до конца.**

**3. Убедитесь ,что защита радиатора выровнена по краям. Заверните боковые саморезы.**