**Nissan Qashqai**

**Внимание! установка при температуре не ниже +10̊C**



**1**

**1**

**1**

**2**

**2**

**1**

**1**

**1. Заводим верхние защелки снизу вверх, затем заводим нижние защелки. Легким нажатием устанавливаем защелки до окончательной фиксации.**

**2. Продев отвертку сквозь отверстие в сетке, вставьте отвертку в крестовину самореза, затем прижав “Защиту радиатора” в угол заверните саморез. Этим же методом устанавливаем левый угол. Мягким, плавным движением выравниваем «Защиту радиатора» по контуру.**

 **Nissan Qashqai**

**Внимание! установка при температуре не ниже +10̊C**



**1**

**1**

**1**

**2**

**2**

**1**

**1**

**1. Заводим верхние защелки снизу вверх, затем заводим нижние защелки. Легким нажатием устанавливаем защелки до окончательной фиксации.**

**2. Продев отвертку сквозь отверстие в сетке, вставьте отвертку в крестовину самореза, затем прижав “Защиту радиатора” в угол заверните саморез. Этим же методом устанавливаем левый угол. Мягким, плавным движением выравниваем «Защиту радиатора» по контуру.**

 **Nissan Qashqai**

**Внимание! установка при температуре не ниже +10̊C**



**1**

**1**

**1**

**2**

**2**

**1**

**1**

**1. Заводим верхние защелки снизу вверх, затем заводим нижние защелки. Легким нажатием устанавливаем защелки до окончательной фиксации.**

**2. Продев отвертку сквозь отверстие в сетке, вставьте отвертку в крестовину самореза, затем прижав “Защиту радиатора” в угол заверните саморез. Этим же методом устанавливаем левый угол. Мягким, плавным движением выравниваем «Защиту радиатора» по контуру.**