### Инструкция

### 

### 

### Убедитесь, что изделие подходит к Вашему автомобилю.

### Для этого, не отгибая пластин, приложите изделие к бамперу и несильно нажмите на места креплений.

### ВНИМАНИЕ! бампер должен быть чистым.

### Отогните пластину. Стрелками показаны места сгибания.

### 

### Согните пластину под прямым углом.

### 

### Установите винт и захват, как показано на рисунке.

### 

### Отогните крепление.

### 