###  Инструкция

###

###

###  Убедитесь, что изделие подходит к Вашему автомобилю.

###  Для этого, не отгибая пластин, приложите изделие к бамперу и несильно нажмите на места креплений.

### ВНИМАНИЕ! бампер должен быть чистым.

### Отогните пластину. Стрелками показаны места сгибания.

###

### Согните пластину под прямым углом.

###

###  Установите винт и захват, как показано на рисунке.

###

### Отогните крепление.

###